1. 相邻车道使用信道号不同的配置文件
2. 下发配置之前，需要将之前功率和同步天线特性读出来，更新到配置文件中在下发



